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بند اخلمد

1- موقعيت

      اخلمد روستاي بزرگي از شهرستان چناران است كه در حدود 90 كيلومتري شمال غربي مشهد قراردارد. راه اصلي روستا ازميان گذرگاهي تنگ و عميق كه ديواره‌هاي آن در برخي نقاط حدود 100 متر سر به آسمان كشيده، مي‌گذرد.

      بند اخلمد در سمت چپ جاده مشهد- قوچان و در فاصله 82 كيلومتري شهر مشهد، 17 كيلومتري جنوب غرب شهر چناران و 5 كيلومتري شمال روستاي اخلمد احداث شده است. اين بند بر روي رودخانه اخلمد كه منشأ اصلي آن چشمه آهكي اخلمد مي‌باشد، قرار دارد.

      بند اخلمد در مختصات ً30 ‏َ38 ْ36 عرض شمالي وً13 ‏َ58 ْ58 طول شرقي و در ارتفاع 1328 متري از سطح دريا واقع شده است. اگر از دهنة اخلمد واقع در ابتداي دره به سمت روستاي اخلمد پيش برويم، بند همچون دژي از دور نمايان مي‌شود كه عرض جاده را قطع كرده ومحكم و استوار، قلعه‌هاي نظامي قديم را در ذهن بيننده تداعي مي‌كند. در نقشه شماره 1 حوضه آبريز  و در نقشه شماره 2 موقعيت بند نشان داده شده است.
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2- تاريخچه
      عمدتاً بناي بند اخلمد به دوران صفوي نسبت داده شده و به نظر مي‌رسد تاكنون هيچ‌گونه تعميري در آن صورت نگرفته است ، در حال حاضر نيز غير قابل استفاده مي‌باشد. باني بند اخلمد به درستي مشخص نيست اما به گفته كلنل ييت، طبق اظهارات روستائيان، در گذشته نوشته‌اي بر روي بند بوده كه در آن از بايسنقر نام برده شده و همچنين در آن آمده بود كه در زير پايه سمت چپ بند در محلي كه به طرف چپ جاده مي‌رود، هفت خم پراز طلا توسط باني نهفته شده كه در زمان خرابي بند و براي تعمير آن در آينده مورد استفاده قرار بگيرد.
 مرحوم عبدالحميد مولوي نيز باني بند اخلمد را بايسنقربن شاهرخ بن تيمور گوركاني ذكر كرده است. گزارش توجيهي برنامة توسعه بخش كشاورزي كه توسط ادارة كل كشاورزي خراسان تهيه شده است، بناي بند اخلمد را مربوط به 300 الي 400 سال قبل و متعلق به دوران شاه عباس دوم صفوي ذكر كرده است. گزارش شناسايي استان خراسان، بررسي امكان احداث سدهاي كوچك، زمان ساخت بند اخلمد را مربوط به دوران مغول مي‌داند. كتاب «نگرشي به سدهاي ايران، گذشته- حال- آينده» بناي بند را مربوط به 300 سال قبل مي‌داند.

3- مشخصات
      بند اخلمد را مي‌توان نمونه‌اي از سدهاي پايه‌اي ايران باستان قلمداد كرد. همانطور كه در عكس شماره1  مشاهده مي شود در طول اين بند در فواصل مختلف سراب و پاياب  تعداد 9 نيمه استوانه براي تقويت بند پيش بيني شده است كه چهار عدد ازاين نيم استوانه‌ها به عنوان برج آبگير، عمل آبگيري را انجام مي‌دهند. قطر اين نيم استوانه‌ها در پايين 5/4 متر است كه نيم استوانه مياني ديواره بند از ديگر نيم استوانه‌ها قطورتر مي‌باشد. در عكس شماره1  برجهاي آبگير بند اخلمد نشان داده شده اند. در عكس شماره2  نيز يكي از پايه هاي بند كه آب ورودي از برج آبگير به گالري را به پايين دست منتقل مي كند، نشان داده شده است.

      مصالح بكار رفته در ساختمان اصلي بند، سنگ و ملات ساروج و در برجهاي آبگير چهارگانه، آجر و ملات ساروج است كه در آنها از آجرهايي به ابعاد 25×25 سانتيمتر استفاده شده است . در داخل برجها،در گذشته براي بالا و پايين رفتن از آن و دسترسي به دريچه هاي خروجي آب، تيرهاي چوبي تعبيه كرده بودند. اين تيرهاي چوبي علاوه بر كاربرد پلكان، هنگام ريزش آب درچاه ازشدت و قدرت تخريبي آن مي‌كاسته است . قابل ذكر است كه در حال حاضر اثري از اين تيرها وجود ندارد.

      طول بند 225 متر، عرض آن در تاج 11 متر و در بستر5/13 متر وارتفاع آن 12 متر مي‌باشد. در نقشه هاي شماره 3و4   مشخصات بند اخلمد و پلان‌بند نشان داده شده است.

4- هواشناسي
      اخلمد داراي زمستانهايي با آب و هواي سرد و تابستانهاي معتدل مي‌باشد. متوسط بارندگي حوضه مورد مطالعه برابر 353 ميليمتر برآورد شده است .

      متوسط درجه حرارت سالانه حوضه با استفاده از ايستگاههاي موجود برابر 3/9 درجه سانتيگراد است . باتوجه به ارتفاع كم بند و سطح زياد مخزن ، تبخير در اين بند زياد مي باشد.

5- هيدرولوژي
      حوضه آبريز اخلمد بين عرضهاي جغرافيايي َ01 ْ36 الي َ39 ْ36 و طولهاي جغرافيايي َ52 ْ58 الي َ02 ْ59  كه روستاي اخلمد را نيز در برمي‌گيرد، واقع شده است .

      كوههاي كلاته درگاه مرغزار و اخلمد، حوضه آبريز اين رودخانه را در برمي‌گيرد. سطح حوضه آبريز رودخانه تا محل بند اخلمد 130 كيلومتر مربع مي‌باشد. در اين حوضه هيچگونه ايستگاه آب‌سنجي وجود ندارد لذا براي برآورد ميزان آبدهي آن از روابط تجربي استفاده شده است كه مقدار آن برابر 12 ميليون مترمكعب پيشنهاد مي‌گردد.

      طول مخزن بند در حدود 1500 متر وعرض آن به طور متوسط 500 مترمي‌باشد كه بخشي ازحجم آن توسط رسوبات انباشته شده است. ضخامت اين رسوبات در نزديكي ديواره به حدود 6 متر مي‌رسد. به طور تقريبي حجم آب قابل ذخيره در مخزن بند 3 ميليون مترمكعب بوده است و سطح رسوبات درياچه حدود 75 هكتار مي‌باشد.

6- كشاورزي
      در پاياب بند مورد مطالعه اراضي زيادي كه مستعد كشاورزي هستند وجود دارد و به نظر مي‌رسد هدف اوليه از احداث اين بند تأمين آب مورد نياز اراضي مذكور بوده است . با توجه به گستردگي زمينهاي كشاورزي ، مرمت و بهره برداري از اين بند به منظور آبياري اين زمينها مناسب مي‌باشد.

7- سازه
      بند اخلمد بر روي سنگهاي آهكي دوران زمين شناسي (سازند لار)‌ احداث شده است. به نظر مي‌رسد كه در اين بند سرريزي پيش بيني نشده و علت خرابي بند هم از همين جا سرچشمه مي‌گيرد زيرا در مواقع طغيان آب از روي بند عبور كرده و با شستن پاياب خرابي زيادي به بار آورده است . ولي با توجه به اظهارات كلنل ييت كه حدود 100 سال قبل اين بند را از نزديك ديده است، چهار برج آبگيري، نوعي سرريز نيز بوده‌اند منتهي در مواقعي كه سيلاب بسيار زياد بوده است و چاهها قادر به تخليه تمام سيلاب نبوده اند، آب مازاد از روي تاج عبور كرده و باعث وارد آمدن خسارت به بند مي‌شده است .

     همانطور كه قبلاً گفته شد، عمل آبگيري توسط چهاربرج كه هريك ازآنها داراي سه سوراخ در فواصل تقريباً مساوي مي‌باشند انجام مي‌گيرد. درقسمت پايه چپ بند در پايين آخرين چاه ورود آب ، سوراخي ديده مي‌شود كه فعلاً آب ازآن عبورمي‌كند وبه نظرمي‌رسد اين سوراخ براي سهولت عبورآب ايجاد شده است . ازاين بند فعلاً‌به دليل پرشدن مخزن آن هيچگونه استفاده‌اي نمي‌شود. درحال حاضر مخزن بند پر از رسوب شده به طوريكه دربرخي نقاط ارتفاع رسوب به حدود 7 متر مي‌رسد، كشاورزان روستاي اخلمد بر روي اين رسوبات كشاورزي مي‌كنند.

      وجود بند اخلمد اين امكان را فراهم مي‌سازد كه بتوان با بازسازي و افزايش ارتفاع آن ، مشكل آب كشاورزي ناحيه را تا حدودي برطرف نمود. به علاوه موقعيت كوهستاني وييلاقي اخلمد ونيز وجود رودخانه و آبشارهاي زيبايش ، در تابستانها جمعيت زيادي رابه خود جذب مي كند ويكي ازتفريگاهها و ييلاقات زيباي مشهد و چناران است لذا بازسازي و داير نمودن آن باعث مي‌شود كه جاذبه ييلاقي ناحيه بيشتر شود.










































































نقشه شماره 4 – پلان بند اخلمد





نقشه  شماره 3- كروكي مشخصات بند اخلمد





عكس شماره 2 - يكي از پايه هاي بند اخلمد جهت انتقال آب به پايين دست





عكس شماره1 - نماي سراب بند اخلمد











نقشه شماره1- حوضه آبريز بند اخلمد
























































محل بند





نقشه شماره 2 : موقعيت و راه دسترسي به بند اخلمد     Scale : 1/1000000
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