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بند طرق

1- موقعيت 

      بند طرق در 15 كيلومتري جنوب شرقي مشهد احداث شده است. اين بند بر روي رودخانه طرق، ازشعبه‌هاي كشف رود، كه از ارتفاعات جنوب غرب طرق (كوههاي بينالود) سرچشمه گرفته و ازمحل آن روستا به طرف دره مشهد جريان مي يابد، قراردارد. بند طرق در مختصات جغرافيايي َ10ْ36 شمالي و َ33ْ59 شرقي و درارتفاع 1250-1200 متري از سطح دريا واقع شده است. 

      براي رسيدن به بند از دوراه مي‌توان استفاده نمود. يكي از سمت طرق كه بيشتر مسير آن از بستر رودخانه عبور مي‌كند و در طول مسير ازتنگه‌هاي باريك متعددي مي‌گذرد و ديگري ازسمت مشهد كه مستقيماً از راه آسانتري كه ازروي فلاتي مجاور ارتفاعات جنوب شرقي شهر است، مي‌باشد. براي دسترسي به محل پروژه بايد مسير مشهد- تربت‌حيدريه را به طول 5كيلومتر طي نموده و سپس از اين جاده به سمت جنوب در جاده روستاي ده‌غيبي، مسافت 10 كيلومتر را طي نماييم تا به ابتداي جاده  اختصاصي سد برسيم. از ابتداي اين جاده تا محل سد جديد نيز يك كيلومتر فاصله مي‌باشد. در نقشه هاي شماره 12 موقعيت بند و راههاي دسترسي به آن نشان داده شده است.

2- تاريخچه
      بند طرق به نقل از مرحوم عبدالحميد مولوي و نيز براساس اطلاعات موجود دراسناد آستان قدس رضوي، ازجمله بناهاي هفت گانه اميرعليشيرنوايي درخراسان بوده است.
 و احتمالاً از آثار دوره تيموري مي‌باشد
. در سالهاي اخير، در بالادست بند قديمي، سد جديدي احداث شده است. در عكس شماره 13 نمايي از اين سد جديد نشان داده شده است.  
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3- مشخصات
      بند طرق به وسيله مصالح بنايي آجر و سنگ ساخته شده است و استحكام بند در حال حاضر مناسب به نظر مي‌رسد.  ارتفاع بند 3/18 متر، عرض متوسط آن 23/8 متر و طول ديوار بند 35/82 متر مي‌باشد كه يك ديوار پشتيبان به عرض 5/5 متر داراست. در عكسهاي شماره 14و15 نماي سراب و پاياب بند قديمي طرق نشان داده شده است . 

4- هواشناسي
      بر اساس آمار 25 ساله ايستگاه مشهد از سال 1971 تا سال 1995، متوسط درجه حرارت ساليانه اين منطقه 2/14 درجه سانتيگراد است. گرمترين ماه سال، تير با درجه حرارت متوسط 2/26 و بيشينه متوسط 7/34 و كمينه متوسط 6/18 درجه سانتيگراد مي‌باشد. سردترين ماه سال نيز ديماه است كه به ترتيب درجه حرارت متوسط، متوسط بيشينه و متوسط كمينه آن 65/1، 7 و 7/3- درجه سانتيگراد است.

      ميانگين بارندگي 25 ساله از سال 1971 تا سال 1995 در ايستگاه مشهد 5/275 ميليمتر است. بررسي آمار بارندگي ايستگاه نشان‌ مي‌دهد كه بارندگي معمولاً از مهرماه شروع شده و تا خرداد ماه سال بعد ادامه مي‌يابد. پر باران‌ترين ماه سال، اسفندماه با 3/57  ميليمتر مي باشد. در منطقه مورد مطالعه ايستگاه تبخيرسنجي وجود دارد كه براساس آمار دوساله دردسترس اين ايستگاه، ميزان تبخير ساليانه 1276 ميليمتر است. بيشترين تبخير از تشتك در مردادماه با 226 ميليمتر و كمترين ميزان تبخير در بهمن‌ماه با ميزان 5/18 ميليمتر بوده است.

5- هيدرولوژي
      بند طرق در عرض شمالي َ10 ْ36 و طول شرقي َ33 ْ59 قرار گرفته است كه داراي حوضه آبريزي به مساحت 140 كيلومترمربع و محيط 50 كيلومتر مي‌باشد. طول آبراهه اصلي برابر 5/23 كيلومتر است. ارتفاع حداكثر حوضه برابر 2588متر و ارتفاع حداقل آن 1100 متر مي‌باشد. مخزن بند طرق در حدود 4 ميليون مترمكعب ظرفيت دارد.   زمان تمركز محاسبه شده درمنطقه به روش برانس باي- ويليامز برابر 6 ساعت تخمين زده شده است. رواناب سالانه حوضه در حدود 5/16 ميليون مترمكعب و رسوب سالانه برابر 100000 تن است.

6- زمين شناسي
      جنس سنگهاي محل ساختمان بند از نوع گرانيت مشهور مشهد مي‌باشد. سنگهاي گرانيتي تكيه‌گاه بند يكنواخت نبوده و قسمتي را رگه‌هاي پگماتيت (با كريستالهاي درشت)، بخش مركزي آن بيشتر از نوع آپليت تشكيل مي‌دهند. مخزن بند طرق كه تا پاي روستاي كرتيان گسترش مي‌يابد، از سنگهاي شيستي سياه‌رنگ تشكيل مي‌شود.  






عكس شماره17 – نماي پاياب بند قديمي طرق








عكس شماره16 – نماي سراب بند قديمي طرق





عكس شماره15- نماي پاياب بند جديد طرق






































































































































محل بند





نقشه شماره12 – موقعيت و راه دسترسي به بند طرقScale : 1/1000000       
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